|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace a stanovení nabídkové ceny** | | | | | | |  |  |  |
| **OBJEDNATEL: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace Václava Košaře 121/6, 70030 Ostrava** | | | | | | |  |  |  |
| **Herní plocha s EPDM povrchem** | | | | | | |  |  | **Návod na vyplnění** |
|  | | |  | | |  |  |  | **Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!  1) vyplňte údaje o Uchazeči - zhotoviteli  2) vyplňte ceny u položek cena / MJ** |
| ZHOTOVITEL: | | | datum: | | |  |  |  |
| *P.č.* | *Název položky* | *Popis položky* | *MJ* | *množství* | *cena / MJ (Kč bez DPH)* | *celkem  (Kč bez DPH)* |  |  |
| 1 | Důkladné očištění plochy od nečistot |  | m2 | 390 |  | - Kč |  |  |
| 2 | Penetrace podkladu |  | m2 | 390 |  | - Kč |  |  |
| 3 | Demontáž stávajících lavic vč.likvidace |  | ks | 8 |  | - Kč |  |  |
| 4 | Oprava stávajících květináčů |  | ks | 5 |  | - Kč |  |  |
| 5 | Rozměření grafických motivů na ploše |  | kpl. | 1 |  | - Kč |  |  |
| 6 | Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) |  | kpl. | 1 |  | - Kč |  |  |
| 7 | vyříznutí ukončovacího žlábku do stávajícího povrchu hl. 1,5cm |  | mb | 90 |  | - Kč |  |  |
| 8 | Nákup a doprava betonu C 20/25 S1 |  | m3 | 9 |  | - Kč |  |  |
| 9 | Manipulace s betonem |  | m3 | 9 |  | - Kč |  |  |
| 10 | Nákup a doprava kari sítě průměr 5mm s okem 150/150mm vč. instalace do betonu | 1\*1,25, velikost3\*2m, 2,5kg/m2 | t | 0,17 |  | - Kč |  |  |
| 11 | Betonáž a tvarování valu do navrženého tvaru vč. manipulace |  | m3 | 9 |  | - Kč |  |  |
| 12 | bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,60m v dané barevnosti |  | m2 | 390 |  | - Kč |  |  |
| 13 | Základní zabezpečení plochy proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu | montáž a demontáž oplocení, umístění výstražných cedulí, fyzická ostraha | den | 5 |  | - Kč |  |  |
| 14 | Kolečko 18 cm - beige | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 13 |  | - Kč |  |  |
| 15 | Písmeno L (capri) v kolečku 30 cm - UV teal | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 4 |  | - Kč |  |  |
| 16 | Písmeno P (black) v kolečku 30 cm - UV orange | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 5 |  | - Kč |  |  |
| 17 | Set Písmen A-Z v kolečku 30 cm - M,RB,R,B | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |
| 18 | Kolečko 40 cm - s grafikou, číslem, písmenem - UV colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 34 |  | - Kč |  |  |
| 19 | Kolečko 50 cm - sed-leh - UV may green | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |
| 20 | Kolečko 50 cm - klik - black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |
| 21 | Kolečko 50 cm - švihadlo - earth yellow | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |
| 22 | Kolečko 50 cm - panák - UV rainbow blue | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |
| 23 | Kolečko 50 cm - s grafikou, číslem, písmenem - standard colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 7 |  | - Kč |  |  |
| 24 | Trojúhelník 21 cm - black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 32 |  | - Kč |  |  |
| 25 | Lidské stopy - bota pár (P+L) - black, 28 x 10 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 2 |  | - Kč |  |  |
| 26 | Skok Daleký (0-300\_black) - UV, BOREC, 380 x 150 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 27 | Nápis: START - black, velikost pís. 20 cm- black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 28 | Nápis: CÍL - black, velikost pís. 20 cm- black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 29 | Terč s čísly - malý - different colours, prům.120 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 30 | Skok do dálky - ZVÍŘATA - different colours, 195 x 90 cn | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 31 | Člověče nezlob se - VELKÉ 30 cm (set 60 ks) - different colours 370 x 370 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 32 | Twister - malý 18 cm (set 24 ks) - different colours, 140 x 108 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 33 | Skákací zrcadlo - kolečka 18 cm - CZ (Quatro) - různé barvy 255 x 113 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 34 | Skákací panák OBDÉLNÍKY 1-10 - různé barvy, 220 x 85 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 35 | Skákací PANÁK - Small-boy 3 - red povrch 250 x 85 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 36 | Housenka Malá s čísly 1-10 - UV may green 400 x 60 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 37 | Středová čára - beige 80 x 8 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 3 |  | - Kč |  |  |  |
| 38 | Středová čára - UV colours 80 x 8 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 4 |  | - Kč |  |  |  |
| 39 | Středová čára - UV may green 80 x 8 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 4 |  | - Kč |  |  |  |
| 40 | Středová čára - UV rainbow blue 80 x 8 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 4 |  | - Kč |  |  |  |
| 41 | Čára 40 cm - black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 7 |  | - Kč |  |  |  |
| 42 | Čára 40 cm - UV colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 7 |  | - Kč |  |  |  |
| 43 | Čára 20 cm - black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 44 |  | - Kč |  |  |  |
| 44 | Vodorovné značení - Šipka oblouk - PRAVÁ 75 x 44 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 7 |  | - Kč |  |  |  |
| 45 | Sluneční soustava (složeno z 9 ks - 6x 3D prům. 30 -50cm 3x 2D prům. 30-100cm ) | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 46 | Nápis HOP velikost pís. 20 cm- black | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 47 | 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - UV teal | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 48 | 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - UV orange | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 49 | 3D Polokoule 50 cm pro kotvení (1 ks) - pink | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 50 | 3D Polokoule 50 cm pro kotvení (1 ks) - UV colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 51 | 3D Polokoule 50 cm pro kotvení (1 ks) - UV yellow | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 52 | 3D Polokoule 50 cm pro kotvení (1 ks) - UV teal | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 53 | 3D Zeměkoule ZÁPAD, prům 100cm v- 25 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 54 | 3D Polokoule 75 cm - pink | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 55 | 3D Polokoule 75 cm - UV green | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 56 | 3D Polokoule 75 cm - UV yellow | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 57 | 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - standard colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 58 | 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - pink | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 59 | 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - UV colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 60 | 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - UV yellow | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 3 |  | - Kč |  |  |  |
| 61 | 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - UV may green | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 62 | 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - UV teal | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 63 | 3D Lavice PLAY - DIRECT bez grafiky 220 x 46 x 46 cm | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 6 |  | - Kč |  |  |  |
| 64 | Přenosná palisáda se zabudovanými uchy na přenášení v-30 cm, prům 40cm - bez grafiky - UV colours | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 65 | Přenosná palisáda se zabudovanými uchy na přenášení v-30 cm, prům 40cm - bez grafiky - UV may green | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 1 |  | - Kč |  |  |  |
| 66 | Přenosná palisáda se zabudovanými uchy na přenášení v-30 cm, prům 40cm - bez grafiky - UV teal | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| 67 | Přenosná palisáda se zabudovanými uchy na přenášení v-30 cm, prům 40cm- bez grafiky - UV orange | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát | ks | 2 |  | - Kč |  |  |  |
| doprava a režie spodní stavba | | | | | | - Kč |  |  |  |
| doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu) | | | | | | - Kč |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | - Kč |  |  |  |
| DPH 21% | | | | | | - Kč |  |  |  |
| Cena celkem vč. DPH | | | | | | - Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navržená Barevnost: | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Písková/béžová/hnědá 25/50/25, Písková/béžová 30/70, oranžová 100% |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |
| Zpracoval: | | Razítko, podpis: | | | | |  |  |  |